**Sonderbauteile DIN EN 1916 - DIN V 1201**

**Krümmer, Übergangsstück, Tangentialschacht ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074**

**Krümmer**

Zulage für Liefern und Einbauen von Rohrkrümmern

* Abwinklung bis 25 gon
* Abwinklung bis 50 gon

**Rohrdurchmesser DN ... mm**

**Übergangsstück**

Zulage für Liefern und Einbauen von Übergangsstücken

* sohlgleich
* scheitelgleich

**Rohrdurchmesser DN ... mm auf DN ... mm**

**Tangentialschacht**

Zulage für Liefern und Einbauen des Rohres mit einem angeformten Einstiegsschacht

DN ... mm (Tangentialschacht) mit seitlichem Auftritt,

geeignet zum weiteren Schachtaufbau mit Schachtringen nach DIN EN 1917 – DIN V 4034-1,

mit Steigbügel DIN 19555 Form B in Stahl/Edelstahl

* gerader Durchlauf
* Abwinklung bis 25 gon
* Abwinklung bis 50 gon

**Rohrdurchmesser DN ... mm**

Herstellernachweis : HABA-Betonwerke

[www.haba-beton.de](http://www.haba-beton.de)